**中山醫學大學 BSL-2實驗室 高壓滅菌器-確效紀錄表** CSMU-BS-4-011

1.法規參考依據：實驗室生物安全規範4.8.10：4.10.9

(1)實驗室生物安全規範4.8.10：

在初次使用前、實施流程有重大改變或引進新的病原體時，除汙設備及流程要進行確效。

(2)實驗室生物安全規範4.10.9：

除汙設備及過程之確效及例行查證紀錄予以存檔。

2. 生物指示劑：ATCC 7953 Geobacillus Stearothermophilus (106 CFU/vial)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確效日期 | 操作人員 | 確效結果 |
| (範例)00.00.00 | (範例)000 | (範例)確效實驗結果相片滅菌器能有效滅菌 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |